Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 2 lutego 2023 roku

**Formularz cenowy**

(nazwa i adres wykonawcy)

tel:

fax:

e-mail:

**Zakup usługi wykonania poręczy schodowych w celu zwiększenia dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami**

Zakup realizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami”, będącego częścią projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | | **Specyfikacja techniczna** | | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Należny podatek VAT (zł)** | **j.m.** | **Ilość** | **Wartość całkowita netto (zł)** | **Wartość całkowita brutto (zł)** |
| 1. | 2. | | 3. | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Wykonanie poręczy schodowych | | **Wymagane parametry pojedynczej poręczy:**  **a)** **przeznaczenie:** do użytku wewnętrznego, **b) średnica**: 55 mm, **c)** **obwód:** 175 mm, **d)** **kolor lakieru:** dąb rustykalny, **e) kształt:** okrągły, **f) materiał:** drewno sezonowane Dąb, zabezpieczone środkami chemicznymi ograniczającymi palność oraz zabezpieczone preparatami ograniczającymi zużycie; poręcze powinny być pokryte środkiem chemicznym, który ujednolici kolorystykę z poręczami już zamontowanymi; drewno wykorzystane do wykonania poręczy powinno być pozbawione ostrych krawędzi, sęków i drzazg, **g)** **zakończenie:** końce poręczy powinny być zawinięte  w dół tak aby nie można było zaczepić się fragmentami ubrania oraz zapewniać bezpieczne użytkowanie przez m.in. osoby z niepełnosprawnościami, **h) sposób montażu:** poręcze powinny być przystosowane do trwałego montażu przy ścianie klatki schodowej za pomocą stalowych kotw, które trwale będą przytwierdzone do ściany; kotwy powinny być wykonane ze stali  i zakończone stalową opaską (mufą) umożliwiającą połączenie poręczy z kotwą; na każdym dwumetrowym odcinku poręczy drewnianej powinny znajdować się trzy kotwy z obejmami do mocowania na ścianie; kotwy wraz  z obejmami powinny być zabezpieczone przed korozją  i pokryte farbą w tym samym kolorze, który był wykorzystany przy poręczach już zamontowanych (kolor farby do kotw metalowych: czerwony tlenkowy), **i)** **gwarancja:** Wykonawca udzieli przynamniej dwuletniej gwarancji. | |  |  | m.b. | 26 |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Razem:** | | 0 | 0 |  |

…………………………………………………… …..……………………………………………………

miejscowość, data podpis Oferenta / osoby uprawnionej do

reprezentowania Oferenta