**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**BUDOWLANYCH**

# Nazwa zamówienia:

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury.***

# ST 04.12 Wyposażenie

|  |
| --- |
| CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe |

**1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniżej.

Zakres obejmuje dostawę i montaż wyposażenia w zakresie:

- wyposażenia sanitariatów,

- wyposażenie powierzchni wystawienniczych,

- wyposażenie biblioteki z dodatkowymi funkcjami,

- wyposażenie Sali Głównej,

- wyposażenie pracowni warsztatowych,

- wyposażenie pomieszczeń gospodarczych i socjalnych,

- wyposażenie pomieszczeń biurowych,

- wyposażenie kawiarni z zapleczem.

**2. MATERIAŁY**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Wyposażenia sanitariatów:

1. Wszystkie urządzenia (z wyjątkiem baterii) wykonane ze stali nierdzewnej, metalu lub tworzywa sztucznego, o wyglądzie stali szczotkowanej.
   1. Podajnik papieru toaletowego powinien posiadać wymiar około ø26cm. Pojemnik montowany do ściany. W toalecie dla niepełnosprawnych poręcz wyposażona w uchwyt na papier toaletowy.
   2. - Dozownik nablatowy o pojemności ok. 0,4 L , z możliwością uruchamiania poprzez użycie przycisku. Dozownik z powłoką chromowaną, ukryty pojemnik z tworzywa sztucznego.

- W łazience dla niepełnosprawnych dozownik naścienny o pojemności ok. 0,8 l, z możliwością uruchamiania poprzez użycie przycisku. Materiał obudowy – stal nierdzewna szczotkowana.

* 1. - Kosz o cylindrycznym kształcie wolnostojący z pokrywą. Kosz otwierany pedałem zaopatrzony w wyjmowane wiadro plastikowe o pojemności ok 12L.

- Kosz z otwartą pokrywą mocowany do ściany o pojemności ok. 27 L. Szczotka toaletowa stojąca lub z montażem na ścianie w pojemniku;

* 1. Suszarka do rąk montowana do ściany, bezdotykowa ;
  2. - Bateria elektroniczna z mieszaczem wbudowana w ścianę. Wykończenie - chrom

- Bateria w łazience dla niepełnosprawnych stojąca (montowana do umywalki ) z przedłużonym uchwytem. Wykończenie – stal matowa.

* 1. Uchwyty, poręcze dla niepełnosprawnych mocowane do ściany.
  2. Płyta uruchamiająca spłukiwanie montowana do ściany ( system podtynkowy ). Bezdotykowe spłukiwanie na podczerwień.
  3. – Lustro mocowane w taki sposób aby sprawiało wrażenie wklejenia w linii plytek ściennych.

- Lustro uchylne dla niepełnosprawnych, prostokątne oprawione w ramę, mocowane do ściany.

* 1. Szczotka do wc o kształcie cylindrycznym mocowana do ściany. Szczotka wyposażona w rączkę z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów.
  2. Podajnik do ręczników papierowych mocowany do ściany z okienkiem kontroli ilości ręczników. Pojemność ok 500 szt. ręczników.

1. Urządzenia ceramiczne białe:
   1. Miska ustępowa – model podwieszany z poziomym odpływem i zawiasami ze stali szlachetnej i desce z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, wolnoopadającej;
   2. Miska ustępowa dla niepełnosprawnych - model podwieszany z poziomym odpływem i zawiasami ze stali szlachetnej i desce z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, wolnoopadającej;
   3. Pisuar – podwieszany na ścianie, w podobnym stylu, jak w przypadku miski ustępowej. Pisuar wyposażony w automatyczny radarowy zawór spustowy.
   4. System przestrzennej zabudowy pomieszczeń sanitarnych ściankami działowymi wykonanymi ze paneli typu „sandwich” z laminatem HPL wypełnionych pianką poliuretanową, wspartymi na specjalnych podporach (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Kolor wg dokumentacji projektowej. Nóżki ze stali nierdzewnej, system w całości wodoodporny. Gałka z indykatorem z niełamliwego nylonu.
   5. Umywalka podblatowa z płytą na wymiar – bez wydzielonego w ceramice miejsca na armaturę, z przelewem;
   6. Umywalka dla niepełnosprawnych – z przodem odpowiednio wyprofilowanym dla łatwego dostępu dla osób niepełnosprawnych, forma powinna nadal być zbliżona do pozostałej ceramiki białej w łazienkach;

**3. SPRZĘT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**4. TRANSPORT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**5. WYKONANIE ROBÓT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**6. KONTROLA JAKOŚCI**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**7. OBMIAR ROBÓT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Ilości wbudowanych elementów określać w jednostkach kosztorysowych lub innych ustalonych z Inżynierem.

**8. ODBIÓR ROBÓT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi: dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową.

Odbioru dokonać po zakończeniu robót i po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z zamówieniem.

Odbiór robót stwierdza się po badaniach kontrolnych i porównaniu wyników z dopuszczalnymi tolerancjami.

Protokół odbioru zawiera

- ocenę wyników,

- wykaz wad i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zakresu robót z zamówieniem.

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**10. DOKUMENTY ODNIESIENIA**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Wytyczne montażu i użytkowania producentów wbudowanego sprzętu.