**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**BUDOWLANYCH**

# Nazwa zamówienia:

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę samorządowych instytucji kultury.***

# ST 01.01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe

|  |
| --- |
| CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. |

**1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniżej. Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych.

Zakres obejmuje:

* w ramach remontu i przebudowy budynku istniejącego
  + wyburzenia istniejących ścian wewnętrznych,
  + wyburzenia istniejących ścian zewnętrznych,
  + wyburzenia istniejących stropów,
  + wykonywanie nowych otworów drzwiowych, wnęk i przejść instalacyjnych,
  + demontaż istniejącej więźby dachowej,
  + rozbiórka istniejących schodów żelbetowych,
  + rozbiórka schodów zewnętrznych i murów oporowych,
  + wywóz materiałów z rozbiórki z opłatą wysypiskową i opłatą utylizacyjną.
* w ramach rozbudowy:
  + rozbiórka schodów zewnętrznych i murów oporowych,
  + wywóz materiałów z rozbiórki z opłatą wysypiskową i opłatą utylizacyjną.

**2. MATERIAŁY**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**3. SPRZĘT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**4. TRANSPORT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**5. WYKONANIE ROBÓT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Do prac rozbiórkowych przystąpić po odłączeniu wszystkich mediów.

Należy opracować sposób i kolejność robót. Całość uzgodnić z Inżynierem.

Demontaż należy przeprowadzić ze szczególną starannością wg opisu technicznego.

Rozbiórki wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Wszystkie zdemontowane urządzenia, gruz, wywieźć z terenu budowy. Wykonawca

musi udokumentować pisemnie miejsce złożenia ww.

**6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Kontroli podlega zgodność z dokumentacją i sposób wykonania, uporządkowanie terenu, udokumentowanie miejsca złożenia materiałów z rozbiórki.

**7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

Obmiar poszczególnych robót wg jednostek kosztorysu ofertowego.

UWAGA: Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. Zatwierdzona przez Inżyniera zwiększona faktycznie wykonana ilość

rozbiórek, rozliczana będzie wg ofertowych cen jednostkowych.

**8. ODBIÓR ROBÓT**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

**10. DOKUMENTY ODNIESIENIA**

Wymagania ogólne wg ST 00.01

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.Nr.401) w sprawie*

*bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.*

*Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r.*

*w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów*

*zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649)*

*Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r.*

*w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz*

*wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest*

*wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192,poz. 1876).*

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i trybu*

*postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;*